**LIPARI2 T5 ОЧКИ С ОДИНАРНЫМИ ПОЛИКАРБОНАТНЫМИ ЛИНЗАМИ**



**Цвет:** линзы – затемненные

**Размер:**

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Открытые защитные очки с боковой защитой. Материал линз – монолитный поликарбонат. Оптический класс - 1. Защита (спереди и сбоку) от летящих частиц (45 м/с) и УФ-излучения. Механическая устойчивость к экстремальным температурам. Регулируемые по длине и углу наклона дужки из нейлона, с плоским окончанием. Встроенное переносье. Очки с высокой степенью затемнения -5, могут использоваться при сварочных работах.

Вес – 34 гр.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТОВАРА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Регулируемые по длине и углу наклона дужки из нейлона и встроенное переносье из термоэластопласта обеспечивают комфортное ношение очков

Очки с высокой степенью затемнения (5) - могут использоваться при сварочных работах.